**COTAÇÃO DE PREÇOS RETIFICADA Nº 014/2025**

O setor de compras da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, vem através do Setor de Compras em atendimento ao MEMORANDO Nº /2025/GAB/SEC , solicitar de vossa senhoria a gentileza de nos atender com a cotação em anexo para futura e eventual **Fornecimento de Material de Construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves**. A resposta da Cotação deverá ser encaminhada no endereço da Câmara Municipal de Rodrigues Alves no setor de compras, assinado na forma digital ou escaneado e encaminhado no email: camararodriguesalves@hotmail.com

A resposta do pedido de cotação deverá ser entregue no prazo de 2 (dois) dias uteis a contar da publicação ou recebimento do pedido de cotação que deverá ser encaminhado ao endereço da Câmara de Rodrigues Alves no setor de compras, scaneado e assinado ou digital assinado por assinatura digital endereço de e-mail**:** camararodriguesalves@hotmail.com

**Anexo II - Relação dos produtos e seus quantitativos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE I – FERRAMENTAS** | | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO PRODUTO** | **UND.** | **QUANT/CONS** | **QUAN/REG** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL. R$** |
| 1 | PISO CERÂMICO 45X45 (COR A ESCOLHER) | M | 60 | 80 |  |  |
| 2 | PISO CERÂMICO PEIS, ANTIDERRAPANTE, 40X40 CM. | M² | 50 | 60 |  |  |
| 3 | PISO P/ PAREDE 15X15CM | M² | 40 | 50 |  |  |
| 4 | PREGO DE 1 ½ | KG | 40 | 50 |  |  |
| 5 | PREGO DE 2 ½ | KG | 30 | 40 |  |  |
| 6 | PREGO DE 2” | KG | 30 | 40 |  |  |
| 7 | PVC PARA FORRO | M² | 80 | 100 |  |  |
| 8 | TELHA CIMENTO AMIANTO ONDULADA ONDINA 244X050X4MM | FOLHA | 50 | 60 |  |  |
| 9 | TELHA DE ALUZINCO | M² | 80 | 100 |  |  |
| 10 | VASO SANITÁRIO SIMPLES | UNID | 1 | 2 |  |  |
| 11 | LAVATÓRIO EM LOUÇA PARA BANHEIRO | UNID | 1 | 2 |  |  |
| 12 | COLUNA EM LOUÇA PARA BANHEIRO | UNID | 1 | 2 |  |  |
| 13 | ZINCO LARGURA DE 50 CM PARA CAPOTE | METRO | 20 | 25 |  |  |
| 14 | CIMENTO PORTLAND 50KG | SACA | 20 | 30 |  |  |
| 15 | ARGAMASSA TIPO AC- I, 20 KG | SACA | 10 | 15 |  |  |
| 16 | ARGAMASSA TIPO AC- III, 20 KG | SACA | 10 | 15 |  |  |
| 17 | MDF FOLHA MEDINDO MEDINDO 2,75 M DE ALTURA POR 1,83 DE LARGURA NA COR PRETA | FOLHA | 10 | 15 |  |  |
| 18 | MDF FOLHA MEDINDO MEDINDO 2,75 M DE ALTURA POR 1,83 DE LARGURA NA COR VARIADA | FOLHA | 10 | 15 |  |  |
|  | | | | | |  |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO PRODUTO** | **UND.** | **QUANT/CONS** | **QUAN/REG** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL. R$** |
| 18 | ADESIVO PLÁSTICO PVC(COLA) 75G | UNID | 5 | 6 |  |  |
| 19 | CONEXÃO “T” EM PVC P/ÁGUA DE 1/2”. | UNID | 10 | 12 |  |  |
| 20 | FITA VEDA ROSCA 18MMX25M | UNID | 5 | 10 |  |  |
| 21 | JOELHO COM REDUÇÃO 25X20 COM ROSCA | UNID | 5 | 10 |  |  |
| 22 | JOELHO DE 20 MM SOLDÁVEL | UNID | 10 | 15 |  |  |
| 23 | JOELHO DE 25MM | UNID | 5 | 10 |  |  |
| 24 | REGISTRO DE 20MM SOLDÁVEL | UNID | 2 | 3 |  |  |
| 25 | TUBO DE 25MM SOLDÁVEL | UNID | 3 | 4 |  |  |
| 26 | VÁLVULA P/PIA DO BANHEIRO | UNID | 3 | 4 |  |  |
| **LOTE III - MATERIAL ELÉTRICO** | | | | | |  |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO PRODUTO** | **UND.** | **QUANT/CONS** | **QUAN/REG** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL. R$** |
| 27 | CABO FLEXÍVEL 10 MM² FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85ºC DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V. COM CERTIFICADO NBR NM 247-3. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 - PEÇA C/100 M. | PECA | 1 | 2 |  |  |
| 28 | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85ºC. DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V (CERTIFICADO NBR NM 247-3 ). SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 PEÇA C/100 M. | PC | 1 | 2 |  |  |
| 29 | CABO FLEXÍVEL 4 MM² PRETO FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85ºC. DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750 V (CERTIFICADO NBR NM 247-3) SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 PEÇA C/100 M. | PC | 1 | 2 |  |  |
| 30 | CABO FLEXÍVEL 4 MM² VERMELHO, FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85ºC. DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V (CERTIFICADO NBR NM 247-3) SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 PEÇA C/100 M. | PC | 1 | 2 |  |  |
| 31 | CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM PRETO | M | 60 | 70 |  |  |
| 32 | FIO DE 1,50MM PARALELO | PÇA | 1 | 2 |  |  |
| 33 | FIO DE 2,50MM2 PARALELO | PÇA | 1 | 2 |  |  |
| 34 | INTERRUPTOR (DUAS TECLAS) TECLA SIMPLES 10A/250V, CONJUNTO DE PLACAS-SUPORTE E MECANISMOS. EM COR BRANCA C/CERTIFICADO DO INMETRO E GARANTIA ISO 9001. | UNID | 8 | 10 |  |  |
| 35 | LAMPADA DE LED 09 E27 | UND | 10 | 12 |  |  |
| 36 | LAMPADA DE LED 10 E27 | UND | 10 | 12 |  |  |
| 37 | LAMPADA DE LED 15 E27 | UND | 10 | 12 |  |  |
| 38 | LAMPADA DE LED 20 E27 | UND | 10 | 12 |  |  |
| 39 | LAMPADA DE LED 25 E27 | UND | 10 | 12 |  |  |
| 40 | LAMPADA DE LED 30 E27 | UND | 10 | 12 |  |  |
| 41 | LAMPADA DE LED 40 E27 | UND | 10 | 12 |  |  |
| 42 | EXTENSÃO ELÉTRICA BIVOT 5 METROS | UND | 1 | 2 |  |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | **ESPECIFICAÇÃO PRODUTO** | **UND.** | **QUANT/CONS** | **QUAN/REG** | **V. UNIT R$** | **V.TOTAL. R$** |
| 43 | BANDEJA PARA TINTA | UNID | 1 | 2 |  |  |
| 44 | MASSA ACRÍLICA DE 3,6 LITROS | LT | 8 | 10 |  |  |
| 45 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA EXTERNA 3,6 LITROS | LATÃO | 8 | 10 |  |  |
| 46 | THINER SOLVENTE, EM GALÃO DE 5 LITROS | GALÃO | 4 | 5 |  |  |
| 47 | TINTA ACRÍLICA ALTO BRILHO, CORES VARIADAS (GALÃO C/ 18 LITROS), 1ª LINHA (USADA NO MERCADO). | GALÃO | 4 | 6 |  |  |
| 48 | TINTA ACRÍLICA FOSCA GALÃO 3,6 LTS. | LT | 8 | 10 |  |  |
| 49 | TINTA ACRÍLICA FOSCA LATA 18 LITROS | LT | 10 | 12 |  |  |
| 50 | TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO DE CORES VARIADAS MÉDIO LATA 18 LITROS | GALÃO | 10 | 12 |  |  |
| 51 | TINTA PISO CORES VARIADAS 18 L | LT | 4 | 5 |  |  |
| 52 | MASSA CORRIDA EXTERNA 18 LITROS | LT | 8 | 10 |  |  |
| **LOTE VI – ACESSÓRIOS** | | | | | |  |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO PRODUTO** | **UND.** | **QUANT/CONS** | **QUAN/REG** | **V. UNIT R$** | **V.TOTAL. R$** |
| 53 | ACENTO COMPL.P/ VASO | UNID | 2 | 3 |  |  |
| 54 | DOBRADIÇA DE PORTA 3 ½ POL | UNID | 30 | 40 |  |  |
| 55 | DOBRADIÇA P/ JANELA 2 “PARES” | UNID | 4 | 5 |  |  |
| 56 | DOBRADIÇA P/ PORTA 3 “PARES” | UNID | 5 | 6 |  |  |
| 57 | FECHADURA INTERNA POPULAR | UNID | 4 | 5 |  |  |
| 58 | FECHADURA INTERNA POPULAR P/ BANHEIRO | UNID | 2 | 3 |  |  |
| 59 | FITA ISOLANTE 10 METROS | UNID | 3 | 4 |  |  |
| 60 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA 20M | UNID | 3 | 4 |  |  |
| 61 | SIFÃO DE 11/2” X 11/2” PVC REGULÁVEL (TUBO DE 30CM) | UNID | 3 | 4 |  |  |
| 62 | TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DÁGUA 20" | UND | 2 | 3 |  |  |
| 63 | TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DÁGUA 25" | UND | 1 | 2 |  |  |
|  | | | | | |  |

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ Nº:

ENDEREÇO:

FONE:

E-mail:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável: