

**ESTADO DO ACRE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES**

**SETOR ELABORAÇÃO DE COMPRAS**

**COTAÇÃO DE PREÇO N° 25/2025**

O setor de Compras da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, vem por meio da Secretaria Municipal de Saúde através do Ofício n° 445/2025-SEC.SAÚDE. Solicitar dos possíveis interessados a gentileza de nós atender com a cotação em anexo para: **AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS, MODELO RELÓGIO HENRY PRISMA SUPER FÁCIL.** Conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QTD. CONSUMO** | **QTD.****REGISTRO** | **VALOR UNT. R$** | **VALOR TOTAL R$** |
| 1 | **RELÓGIO BIOMÉTRICO PONTO:****CARACTERÍSTICAS**- Identificação biométrica, cartão de proximidade, e senha;- Mecanismo impressor térmico de alta velocidade e robustez com guilhotina;- Capacidade para bobina de até 400m (10.000+ tickets por bobina);- Comunicação TCP/IP, web server embarcado e duas portas USB. Wi-Fi e GPRS opcionais;- Display colorido touchscreen de 2.4"""";- Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego;- Certificado pelo Inmetro;- Produto certificado pelo Inmetro - Certificado NCC 15.03813;- Homologado Portaria 1.510/2009 e 671;- Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego;- Quantidade de Funcionários;- Capacidade para 15.000 usuários cadastrados;- Quantidade de Digitais;- Capacidade para 15.000 digitais;- Alimentação 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz;IMPRESSORA E BOBINA- Compartimento de Bobina;- Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina);- Mecanismo Impressor;- Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão);- Corte Automático do Ticket;- Impressora com guilhotina de alta velocidade;- Velocidade de Impressão;- Velocidade de impressão de 100 mm/s;- Detecção de Quantidade de Papel Restante;- Permite o monitoramento do nível de papel remotamente;**COMUNICAÇÃO**- USB- 1 porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD);- 1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD;- Ethernet;- 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa;- Módulo de conexão via Wi-Fi opcional;**INTERFACE DE USUÁRIO**- Tela LCD Touchscreen;- Display LCD TFT colorido de 2.4 320x240 com tela resistiva sensível ao toque; | UND | 10 | 12 |  |  |

**Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Razão Social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CNPJ N°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fone/Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura do responsável pelo preenchimento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
|   |