

**ESTADO DO ACRE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES**

**SETOR ELABORAÇÃO DE COMPRAS**

**COTAÇÃO DE PREÇO N° 25/2025**

O setor de Compras da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, vem por meio da Secretaria Municipal de Saúde através do Ofício n° 445/2025-SEC.SAÚDE. Solicitar dos possíveis interessados a gentileza de nós atender com a cotação em anexo para: **AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS, MODELO RELÓGIO HENRY PRISMA SUPER FÁCIL.** Conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QTD. CONSUMO** | **QTD.**  **REGISTRO** | **VALOR UNT. R$** | **VALOR TOTAL R$** |
| 1 | **RELÓGIO BIOMÉTRICO PONTO:**  **CARACTERÍSTICAS**  - Identificação biométrica, cartão de proximidade, e senha;  - Mecanismo impressor térmico de alta velocidade e robustez com guilhotina;  - Capacidade para bobina de até 400m (10.000+ tickets por bobina);  - Comunicação TCP/IP, web server embarcado e duas portas USB. Wi-Fi e GPRS opcionais;  - Display colorido touchscreen de 2.4"""";  - Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego;  - Certificado pelo Inmetro;  - Produto certificado pelo Inmetro - Certificado NCC 15.03813;  - Homologado Portaria 1.510/2009 e 671;  - Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego;  - Quantidade de Funcionários;  - Capacidade para 15.000 usuários cadastrados;  - Quantidade de Digitais;  - Capacidade para 15.000 digitais;  - Alimentação 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz;  IMPRESSORA E BOBINA  - Compartimento de Bobina;  - Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina);  - Mecanismo Impressor;  - Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão);  - Corte Automático do Ticket;  - Impressora com guilhotina de alta velocidade;  - Velocidade de Impressão;  - Velocidade de impressão de 100 mm/s;  - Detecção de Quantidade de Papel Restante;  - Permite o monitoramento do nível de papel remotamente;  **COMUNICAÇÃO**  - USB  - 1 porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD);  - 1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD;  - Ethernet;  - 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa;  - Módulo de conexão via Wi-Fi opcional;  **INTERFACE DE USUÁRIO**  - Tela LCD Touchscreen;  - Display LCD TFT colorido de 2.4 320x240 com tela resistiva sensível ao toque; | UND | 10 | 12 |  |  |

**Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Razão Social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CNPJ N°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fone/Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura do responsável pelo preenchimento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
|  |